{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nla nostra ditta è stata invitata, alla gara relativa al \"Progetto di restauro e valorizzazione del Parco di Villa Rezzola, Lerici\".\r\nChiedevamo se potevamo partecipare come Raggruppamento temporaneo di imprese con un'altra ditta in possesso delle categorie OS2A e OG2 \r\ne altre due ditte in possesso della categoria OS24.\r\nIn caso afffermativo chiedevamo se potesse effettuare il sopralluogo\r\nil titolare o un dipendente di una delle ditte mandanti (anzichè della mandataria). \r\nChiedevamo inoltre se potessero essere presenti al sopralluogo più persone.\r\nRestiamo in attesa di Vostra cortese risposta\r\nRingraziamo anticipatamente\r\n\r\nDistinti saluti\r\nPer Massimo Tisato\r\nEnrica Fraizzoli\r\nTel studio  0458343681 \r\n","Come indicato nella lettera d'invito il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; il sopralluogo può essere effettuato anche da altro soggetto qualora munito di procura o altro atto di delega rilasciato per iscritto purché dipendente dell’operatore concorrente. Non rileva la presenza di altri soggetti oltre a quelli suindicati."]
[2,"Buongiorno,\r\nchiedevamo se potevamo partecipare alla gara\r\ncome Raggruppamento Temporaneo di Imprese\r\nanche se siamo stati invitati a partecipare\r\nalla gara come impresa individuale.\r\n\r\nRestiamo in attesa di Vs cortese risposta\r\nRingraziamo anticipatamente\r\n\r\nCordiali saluti\r\nPer Massimo Tisato\r\nEnrica Fraizzoli","Sì, l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. "]
[3,"Buongiorno,\r\nsiamo intenzionati a partecipare alla gara\r\nin Raggruppamento Temporaneo di Imprese\r\ndi cui saremo la ditta Mandataria. \r\nAl sopralluogo sarà presente un dipendente \r\ndella ditta mandate, munito di delega.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n","Ribadiamo la necessità che al sopralluogo sia presente il rappresentante legale o il direttore tecnico  DELL'OPERATORE ECONOMICO INVITATO o un SUO dipendente munito di procura o di atto di delega. \r\nLa presenza di altri soggetti oltre a quelli su indicati, seppur possibile, non rileva ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, che è obligatorio per presentare offerta."]
[4,"1) La voce di computo 417/5 recita “A06 - Opere di sistemazione a verde. Operaio Profilo VI Livello b (Ex Comune) Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano SISTEMAZIONE AREA BOSCATA LOTTO D (6 operatori – 30 giorni lavorativi)” e prevede un prezzo orario di 26,07 euro. Tale importo, come esplicitato nel listino di riferimento, è relativo alla sola manodopera. Considerando che viene stimato un tempo complessivo di 1.440 ore, si chiede conferma che le attività previste per questo periodo non preveda l’utilizzo di macchinari, attrezzature o materiali oppure che, ove richiesti, saranno da rendicontare a parte.\r\n\r\n2) Nell’elaborato VRD212 relativo alle pavimentazioni del lotto A la sezione relativa al “Calcestre di nuova posa” comprende l’utilizzo di “sponde di Corten”, inoltre nei NOTA BENE viene indicato che “Per la nuova pavimentazione in calcestre è necessario, a computo, una lastra in corten per 11,5 metri lineari. Le stesse indicazioni sono riportate negli elaborati relativi ai lotti B e D (VRD213 e VRD215). Nel computo però non sono indicati cordoli o altri elementi in corten, ma solo cordoli in legno (esempio, voce 430/126 Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata per cordoli 3,5 x 14,5 x 100 fissati con tirafondi in metallo. Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano CORDOLO IN LEGNO A PERDERE PER PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE DI NUOVA POSA). Si chiede pertanto chiarimento sulle richieste progettuali e sulle relative modalità di rendicontazione.\r\n\r\n3) Si chiede cortesemente conferma che la pavimentazione in ghiaia (da realizzare o da ripristinare) non preveda la fornitura e posa di nuovi cordoli.\r\n\r\n4) All’interno dell’ambito delle Opere principali, si segnala che le voci di computo relative alla fornitura di nuovo materiale vegetale sommano un quantitativo finale di 7.929 nuove piante; invece le voci relative alla messa a dimora delle nuove piante sommano un quantitativo finale di 8.156 piante. Si è ipotizzato che tale differenza sia dovuta alla presenza di piante già a disposizione della S.A. e che dovranno essere messe a dimora nell’ambito del presente appalto, si chiede conferma di tale interpretazione e dei quantitativi indicati. \r\n","1)  La voce è stata computata a corpo e si intende comprensiva delle attrezzature ordinarie per eseguire questa tipologia di lavorazione. \r\n2) La tavola riporta un errore materiale: si prega di fare riferimento al computo metrico che prevede la realizzazione dei cordoli in legno. L’elaborato grafico aggiornato verrà consegnato in sede di stipula del contratto.\r\n3) Non sono previsti cordoli per il ripristino o per la nuova pavimentazione in ghiaia.\r\n4) Si conferma vostra interpretazione. Si rammenta in ogni caso che l’appalto verrà stipulato a misura. \r\n\r\n\r\n"]